FloraPlayer portable runtime package

FloraPlayer binary SHA256:
89542bf16a633472e904f0b2ce7ffe12a88dd904c78746b33698b4cb47b17dfa

FloraPlayer Git HEAD:
d97916983dccaf9c938b2bf58eed0ed208e6eedc

CoreELEC Git HEAD:
d854e773674cbb9de658b1f92f2a5c1af02af01d

Known-compatible hardware-validated target:
- CoreELEC 22.0 Piers
- Amlogic-no.aarch64
- S905W2 / S4

FFmpeg ABI:
- libavformat: 62
- libavcodec: 62
- libavutil: 60
- libswresample: 6

libamcodec SHA256:
16addd9f506e1cc481cc7a8ea0624b0242bdbe1cd9383c376b70125ee378f3b9

Compatibility scope:
S905W2 / S4 is hardware validated. Other Amlogic SoCs are compatibility
candidates until separately tested. This package does not claim universal
Amlogic compatibility.
